地下道（アンダーパス）の水位表示について

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表示色 | 水位 | 危険度 |
| 赤 | 低 | 0.2m | 車の走行が著しく困難となる水位 |
| 橙 |  | 0.5m | ドアの開閉が困難となる水位 |
| 黄 | 高 | 1.0m | 車が流れ出す水位 |

※水位0.3mでエンジンが止まるとされております。



茨島・大住アンパス



茱萸野架道橋